Se Recupera la información de los Discos Duros deteriorados o en mal Estado.
Así como archivos borrados Accidentalmente.

Llamar al 2093404 - 058298101 - Email: aldecele@gmail.com

Los discos duros convencionales son dispositivos con componentes electrónicos muy duraderos, pero otra parte mecánica que inevitablemente se desgasta y deteriora con el tiempo y el uso.
Cuando se están acercando a su tiempo de vida útil cada vez se vuelven más lentos, hasta que llega un momento en el que Windows deja de funcionar.

Servicios que se Ofertan:

-Recuperar archivos y carpetas de discos duros dañados

-Recuperar información de particiones corruptos

-Recuperar los datos de formato FAT, NTFS, ext2 y ext3 volúmenes

-Recuperar archivos desde unidades reparticionanadas e inaccesibles

-Restaurar archivos de discos duros dañados o corrompidos

-Restaurar archivos de discos duros inaccesibles

-Recuperar tablas de particiones dañadas y corruptos

-Restaurar NTFS y FAT discos después de formato accidental

-Recuperar archivos borrados accidentalmente

-Recuperar archivos e imágenes desde cámaras digitales y tarjetas de memoria

-Soporte NTFS, NTFS 4, NTFS 5, FAT12, FAT16, FAT32 y sistemas de archivos VFAT, archivo basado en Linux Sistemas EXT2 y EXT3,
discos duros (HDD) y cualquier unidad de estado sólido (SSD), cámaras digitales, disquetes, discos Zip, discos Jaz, Tarjetas Smart Media, Sony Memory Sticks, tarjetas Compact Flash, MicroDrives, tarjetas Secure Digital, xD Picture Card, Flash tarjetas, tarjetas de PC, tarjetas multimedia y discos USB.


¿Que es un  sector defectuoso?

Un sector defectuoso es una porción (sector de disco) físicamente dañada de un disco duro (u otros discos de almacenamiento).

Otros nombres: sector erróneo, sector fallado, sector incorrecto, clúster defectuoso, bad cluster, bad sector, bad block, bloque defectuoso.

Un sector defectuoso es aquel sector de disco en un disco duro o memoria flash que no puede ser usado debido a un daño permanente: daño físico en la superficie o transistores dañados en la memoria flash.

Detección de sectores defectuosos

Generalmente estos errores son detectados por herramientas de discos como Scandisk o Chkdsk de Microsoft o badblocks en sistemas Unix. También existen aplicaciones para la exploración de superficie física del disco duro, en búsqueda de errores.

Cuando estos sectores son encontrados, estos programas de disco los marcan como inutilizables (todos los sistema de archivos proveen una marca para sectores defectuosos) y el sistema operativo los salteará en el futuro (no los usará para escribir ni leer). Este método de marcado de sectores defectuosos es por software.

En tanto, el marcado por hardware: Las unidades de discos duros modernas vienen con múltiples sectores de "repuesto". Cuando un sector es encontrado defectuoso por el firmware del controlador de disco, este remapea el sector lógico a otro sector físico diferente. Esto es completamente transparente al resto del sistema (es decir, los programas no se enteran de esto).

Existen dos tipos de remapeo por hardware:
* P-LIST: mapeo durante pruebas en la producción de fábrica.
* G-LIST: mapeo durante el uso del disco por el consumidor.

Existen utilidades que permiten leer la información del disco, que nos dice, entre otras cosas, cuántos sectores han sido relocalizados y cuántos sectores de repuestos quedan todavía.

En general, una vez agotados todos los sectores de "repuesto", recién ahí se podrán ver los nuevos sectores defectuosos con las herramientas de disco (como Scandisk). Esto sólo se aplica a discos duros actuales que tienen el controlador de disco que detecta y "corrige" defectos.

Causantes de sectores defectuosos en discos duros

* Falla repentina en el suministro de energía.
* Un golpe del cabezal de lectura-escritura sobre la superficie del disco.
* Aire contaminado dentro de la unidad de disco duro sellada.
* Desgaste general de la superficie.
* Golpes al disco duro.